**рН+плюс жидкий**

**Описание**

Жидкое средство для повышения уровня pH воды в бассейнах с автоматическими станциями дозирования реагентов. Препарат расфасован в канистры.

**Назначение**

Используется для повышения pH воды в бассейнах с автоматическими станциями дозирования реагентов. Может также подаваться вручную. Рекомендуется измерять уровень pH 1-2 раза в неделю, и при необходимости корректировать до уровня 7,0 -7,4. pH ниже 7,0 вызывает раздражение слизистых и кожи, коррозию оборудования, препятствует эффективной дезинфекции.

**Инструкция по применению**

Препарат дозируется в бассейн с помощью автоматической системы. При ее отсутствии

* Приготовьте раствор препарата, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз
* Влейте раствор вблизи места подачи воды
* Включите фильтровальную установку для полного перемешивания воды
* Организуйте технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов
* Измеряйте и корректируйте уровень pH как минимум 1 раз в 7 дней

**Дозировка**

Для повышения pH на 0,1 требуется 100 мл препарата на каждые 10 м3. Для жесткой воды и при интенсивном использовании бассейна необходимо увеличить дозу или частоту коррекций уровня pH.

**Хранение и меры безопасности**

Хранить в сухом проветриваемом помещении в плотно закрытой таре. Не хранить вместе с продуктами питания и предметами быта. Избегать контакта с кислотами и кислотосодержащими веществами. Едкое вещество. При работе с препаратом использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Срок годности 1 год

**Состав**

Раствор неорганической щелочи.

**Преимущества**

* **Эффективно повышает уровень pH**
* **Прост в применении**
* **Экономичен**